Rapport de contrôle périodique d’installations : RESERVOIR NON ENFOUI (un rapport par réservoir)

	Entreprise
	
	Numéro de rapport de contrôle :

	Nom :
	
	
	Technicien

	Rue et numéro :
	
	
	Nom : 
	
	

	Code postal et ville :
	
	
	
	
	

	Tél. :
	Gsm : 
	
	Numéro d’agrément :
	
	

	Email :
	
	
	Date du contrôle :
	
	

	Numéro d’entreprise :
	
	
	Heures de travail :
	
	

	
	
	
	
	
	

	Client
☐Propriétaire  ☐Utilisateur  ☐Syndic
	☐Entreprise  
☐Privé
	
	Adresse de stockage si différente du client
☐Pas d’application 

	Nom : 
	
	
	Nom du contact :
	
	

	Rue et numéro : 
	
	
	Rue et numéro :
	
	

	Code postal et ville : 
	
	
	Code postal et ville : 
	
	

	Tél. : 
	Gsm :
	
	Tél. :
	Gsm :
	

	Email : 
	
	
	Email : 
	
	



Date du contrôle: …../…../…..
Date du contrôle précédent : …../…../…..	Rapport disponible : OUI/NON

Identification du réservoir :

	Capacité :
	………..litres

	Matière :
	Métallique
	Synthétique

	Paroi :
	Simple
	Double

	Réservoir accessible[footnoteRef:1] ? [1:  Réservoir dont la totalité de la surface extérieure est accessible pour un contrôle visuel.] 

	OUI
	NON

	Présence d’un système permanent de détection de fuites ?
	OUI
	NON

	Présence d’un encuvement ?
	OUI
	NON

	Présence d’un système de prévention des débordements ? 
	OUI
	NON

	1er contrôle périodique d’un réservoir existant 
	OUI
	NON



Contrôle du réservoir :

	Type de vérification :
	Remarques[footnoteRef:2] : [2:  En face de chaque point contrôlé, l’expert indique OK si l’installation est conforme. Sinon, il indique le problème qui se pose. Ses remarques peuvent éventuellement se poursuivre sur une note séparée. Dans ce cas, il l’indique. Cette note doit être agrafée au présent document.] 


	Contrôle visuel de la paroi extérieure (pour les réservoirs accessibles)

	

	Contrôle de la stabilité du réservoir (pour les réservoirs accessibles)

	

	Contrôle de l’étanchéité des raccordements

	

	Contrôle des accessoires (évents, jaugeage,…)

	

	Contrôle de la présence d’eau ou de sédiments dans le réservoir

	

	Contrôle de la paroi interne des réservoirs métalliques non accessibles si présence d’eau et de sédiments

	

	Contrôle de l’efficacité du système de prévention des débordements

	

	Contrôle des alarmes (en particulier du système permanent de détection de fuite pour les réservoirs double paroi non accessibles)

	

	Contrôle de l’état de l’encuvement (pour les réservoirs accessibles), de la contenance de l’encuvement et de la présence d’eau ou de boues pour les réservoirs à l’air libre

	

	Contrôle de l’état de la protection extérieure contre la corrosion pour les réservoirs à l’air libre

	

	Contrôle de la présence éventuelle de pollution au voisinage du réservoir, de ses accessoires et du point de remplissage
	





	Contrôle de l’étanchéité du réservoir pour les réservoirs non accessibles
	



	Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation.

Je déclare l’installation : 

☐ CONFORME (Plaquette de contrôle verte)
☐ NON CONFORME (Plaquette de contrôle orange - Sans pollution du sol)
☐ NON CONFORME (Plaquette de contrôle rouge - Avec pollution du sol)

à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible.



	
Date limite du prochain contrôle : …./…./……..



	


Signature expert 
	                                                    Pour notification


Signature client






Informations par rapport aux éléments de sécurité bénéficiant d’une période transitoire[footnoteRef:3] [3:  Ne s’appliquent qu’aux réservoirs mis en service avant le 27/08/2018] 

	Quel type de réservoir ?
	Échéance du 1er contrôle et fréquence des contrôles périodiques suivants
	Échéance de la mise en conformité

	Réservoir non enfoui existant non équipé :
· d’un système de prévention de débordement
· d’un évent débouchant à l’air libre
· d’un encuvement (réservoir simple paroi ou réservoir double paroi sans système permanent de détection des fuites)
	Premier contrôle périodique avant le 27/08/2020 puis tous les ans jusqu’au 27/08/2023
	27/08/2023

	Réservoir non enfoui existant équipé :
· d’un système de prévention de débordement
· d’un évent débouchant à l’air libre 
· d’un encuvement (réservoir simple paroi ou réservoir double paroi sans système permanent de détection des fuites)
	Premier contrôle périodique avant le 27/08/2024 puis tous les 5 ans
	/
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